Celem monitoringu jest okresowa kontrola zachowania ustroju nośnego oraz podpór obiektu, w szczególności identyfikacja ewentualnych zmian geometrii konstrukcji, przemieszczeń pionowych pomostu oraz przemieszczeń poziomych i pionowych przyczółków.
Zakres prac:
1. Założenie stałej osnowy pomiarowej
W ramach zadania należy wykonać stabilizację stałej osnowy geodezyjnej stanowiącej bazę odniesienia dla kolejnych cykli pomiarowych.
Osnowa powinna:
· być zlokalizowana poza konstrukcją obiektu oraz poza strefą potencjalnego wpływu przemieszczeń podpór, nasypów i skarp, 
· umożliwiać prowadzenie powtarzalnych pomiarów w kolejnych seriach, 
· zostać trwale zastabilizowana i opisana. 
Pierwszy wykonany pomiar należy przyjąć jako pomiar zerowy stanowiący odniesienie dla kolejnych serii pomiarowych.

2. Monitoring niwelacyjny ustroju nośnego
Należy wykonać montaż trwałych reperów/punktów pomiarowych na pomoście obiektu umożliwiających pomiar przemieszczeń pionowych konstrukcji.
Minimalny zakres rozmieszczenia punktów:
· przekroje pomiarowe po obu stronach każdej dylatacji, 
· przekroje pośrednie pomiędzy dylatacjami, 
· przekrój w rejonie klucza łuku, 
· w każdym przekroju minimum 3 punkty pomiarowe w poprzek obiektu: 
· przy lewej krawędzi jezdni, 
· w osi obiektu, 
· przy prawej krawędzi jezdni. 
Rozmieszczenie punktów powinno umożliwiać ocenę:
· przemieszczeń pionowych ustroju, 
· różnicy pracy poszczególnych dźwigarów łukowych, 
· ewentualnego skręcania pomostu, 
· zmian geometrii konstrukcji w czasie. 
Pomiary należy wykonywać metodą niwelacji precyzyjnej z dokładnością umożliwiającą ocenę zmian przemieszczeń konstrukcji mostowej.

3. Monitoring geodezyjny podpór
Na podporach należy zamontować trwałe tarczki geodezyjne umożliwiające kontrolę przemieszczeń przestrzennych podpór.
Tarczki należy przewidzieć:
· na obu przyczółkach, 
· w rejonie wezgłowi łuków, 
· na elementach konstrukcyjnych bezpośrednio związanych z przekazywaniem reakcji podporowych. 
Układ punktów powinien umożliwiać określenie:
· przemieszczeń poziomych podpór w osi podłużnej obiektu, 
· przemieszczeń poprzecznych, 
· przemieszczeń pionowych, 
· ewentualnych obrotów konstrukcji przyczółków. 
Szczególnie istotna jest możliwość kontroli zmian wzajemnego położenia przyczółków (rozstawu podpór) z uwagi na łukowy schemat pracy konstrukcji.

4. Częstotliwość pomiarów
Monitoring należy wykonywać:
· pomiar zerowy – po założeniu punktów monitoringowych, 
· kolejne pomiary kontrolne – 1 raz w miesiącu przez okres 12 miesięcy. 
Każdy pomiar powinien być wykonywany z zastosowaniem tej samej technologii pomiarowej i w odniesieniu do tej samej osnowy.
Podczas każdej serii pomiarowej należy odnotować:
· datę i godzinę pomiaru, 
· temperaturę powietrza, 
· warunki atmosferyczne, 

1. założenie reperów – ok. 20 szt.
2. Założenie tarczy geodezyjnych ok 10 szt
3. Założenie punktów stałych ok 6 szt.
4. Wykonacie pomiaru „0” wraz z operatem geodezyjnym
5. Wykonanie kolejnych pomiarów w odstępach max. Miesięcznych.

