

	PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

	

	Nazwa zamówienia:
Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1449 S Kamesznica – Szare w km 2+967 w m. Szare.

	Adres przedsięwzięcia budowlanego:
województwo śląskie, 
powiat żywiecki, 
gmina Milówka,
miejscowość Szare

	Nazwa i adres zamawiającego: 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU
ul. LEŚNIANKA 102 A
34 – 300 ŻYWIEC

	Opracował:                mgr inż. Waldemar Miłek, Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
mgr inż.  Marek Mieszczak, Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu

	Nazwy i kody:
a/ grupy robót		45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322000-1   usługi inżynierii  projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
b/ klas robót			45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane
				71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
c/ kategoria robót	71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące:
a) część projektową:
-  polegającą na wykonaniu projektu wykonawczego wykonania remontu uszkodzonego przepustu drogowego o długości 10,12 mb i średnicy wewnętrznej Ø1400 mm  pod drogą powiatową, z zastosowaniem rur typu wipro żelbetowych  wraz z zaprojektowaniem umocnień w formie ścian żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu (ściana czołowa żelbetowa oraz połączone z nią żelbetowe skrzydełka) oraz umocnienie koryta potoku na wlocie i wylocie przepustu częściowo płytą żelbetową, oraz częściowo kamieniem łamanym z wypełnieniem spoin betonem hydrotechnicznym. Należy zaprojektować powyżej wlotu przepustu, umocnienie skarpy pomiędzy korytem potoku a drogą powiatową, na długości 18,00m w formie koszy siatkowo- kamiennych- wysokość umocnienia- nie mniej niż 1,50m, szerokość nie mniej niż 0,50m. Należy zaprojektować remont nawierzchni jezdni na długości nie mniejszej niż 15 mb i całej szerokości odcinka, łącznie z poboczami przy zastosowaniu warstw konstrukcyjnych odpowiadających kategorii obciążenia ruchem KR 3. Należy zaprojektować również remont dwóch dróg gruntowych bocznych przy zastosowaniu konstrukcji jezdni odpowiadającej kategorii obciążenia ruchem KR 1, na długości nie mniej niż po 10mb. Należy zaprojektować bariery stalowe ochronne typu SP-09/2 po lewej i prawej stronie jezdni na wysokości przepustu. Należy zaprojektować remont przepustu pod zjazdem z lewej strony – wymiana rur na żelbetowe typu wipro o średnicy wewnętrznej 400mm i długości około 6m, wraz ze ściankami czołowymi betonowymi z betonu B-30. Zaprojektowane roboty, w/w  należy uzgodnić w odpowiednich instytucjach oraz zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych;
b) część wykonawczą:
	- robót budowlanych polegających na, wykonaniu remontu przepustów, remontu nawierzchni drogi, umocnienia wlotu i wylotu przepustu i  wykonanie barier ochronnych - zgodnie z projektem wykonawczym.


2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych:
	W wyniku powodzi, która wystąpiła w dniach 15 – 18 maja 2014r komisja powołana Uchwałą nr 1053/14/IV z dnia 16 maja 2014r przez Zarząd Powiatu w Żywcu przeprowadziła wizję w terenie dotkniętym skutkami powodzi i stwierdziła uszkodzenie istniejącego przepustu pod drogą powiatową nr 1449 S  w m. Szare.  Projektowany remont ma obejmować wymianę przepustów o długości 10 mb i średnicy wewnętrznej 1400 mm pod drogą powiatową, z zastosowaniem rur typu wipro żelbetowych  wraz z wykonaniem umocnień w formie ścian żelbetowych na wlocie i wylocie przepustu, umocnienie koryta potoku na wlocie i wylocie przepustu częściowo płytą żelbetową, oraz częściowo kamieniem łamanym z wypełnieniem spoin betonem hydrotechnicznym. Należy wykonać powyżej wlotu przepustu, umocnienie skarpy pomiędzy korytem potoku a drogą powiatową, na długości 18,00m w formie koszy siatkowo- kamiennych- wysokość umocnienia- nie mniej niż 1,50m, szerokość nie mniej niż 0,50m.  Należy wykonać remont nawierzchni jezdni na długości nie mniejszej niż 15 mb i całej szerokości odcinka, łącznie z poboczami przy zastosowaniu warstw konstrukcyjnych odpowiadających kategorii obciążenia ruchem KR 3. Należy wykonać również remont dwóch dróg gruntowych bocznych przy zastosowaniu konstrukcji jezdni odpowiadającej kategorii obciążenia ruchem KR 1, na długości nie mniej niż po 10mb. Należy wykonać bariery stalowe ochronne typu SP-09/2 po lewej i prawej stronie jezdni na wysokości przepustu. Należy wykonać remont przepustu pod zjazdem z lewej strony – wymiana rur na żelbetowe typu wipro o średnicy wewnętrznej 400mm i długości około 6m, wraz ze ściankami czołowymi betonowymi z betonu B-30. 

3. Zakres prac objętych zamówieniem:
3.1. Wymagania ogólne
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
a) Projekt wykonawczy – 4 egz.
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - 3 egz.
c) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego + wypis z ewidencji gruntów
d) Uzgodnienie z RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu
e) Kosztorys inwestorski –  2 egz.
f) Przedmiar robót  –  4 egz.
g) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych;
h) Wersję elektroniczną w formacie DOC lub PDF.

Roboty budowlane obejmujące, wykonanie remontu uszkodzonego przepustu pod  drogą powiatowej należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony.
Po wykonaniu robót budowlanych wykonawca przekazuje kompletną  dokumentację powykonawczą, ze szczególnym uwzględnieniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie DXF. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu koncepcję wykonania projektu wraz z kosztorysem inwestorskim. Po zakończeniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełny kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem powykonawczym robót.

3.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
	Projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi powiatowej zostanie wykonany przez Wykonawcę robót, uzgodniony w PZD i zatwierdzony w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żywcu.

4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
4.1. Wymagania ogólne
Wszystkie prace objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z:
· Obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi;
· Normami wymienionymi w niniejszym programie;
· Wymogami zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym.
Wszelkie wyroby użyte w trakcie prowadzenia robót muszą być wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.)

4.2. Wymagania w stosunku do robót i rozwiązań technicznych 
	
Planowana inwestycja obejmuje przepust poprzeczny o długości 10 mb w km 2+967  pod drogą powiatową nr 1449 S Kamiesznica - Szare. Klasa drogi Z. W wyniku powodzi, która miała miejsce w dniach 15 – 18 maja 2014r, nastąpiło uszkodzenie przepustu drogowego. Przyczyną zniszczeń był napływ wód opadowych ze zlewni potoku w wyniku intensywnych opadów deszczu. Należy zaprojektować remont przepustu. 

5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Przed zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych należy zatwierdzić projekt wykonawczy oraz zawarte w nim rozwiązania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu. 	Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zostaną ustalone po sporządzeniu przez projektanta projektu wykonawczego. Warunki te zostaną zawarte w opracowanych przez projektanta specyfikacjach technicznych.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Decyzje administracyjne i dokumentacja
Wykonawca dostarcza:
- kompletną dokumentację projektową;
- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu;
- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych;
- cotygodniowe raporty (opis + dokumentacja fotograficzna) z postępu wykonywania robót;
- kompletną dokumentacje powykonawczą;
 
2. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
	Wykonawca na podstawie upoważnienia do występowania w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu przed organami administracyjnymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami państwowymi oraz innymi podmiotami, w celu składania pism, wniosków, zapytań oraz występowania o wydanie zezwoleń, opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych dla potrzeb, związanych ze sporządzeniem projektu oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację zadania uzyskuje zgody właścicieli nieruchomości zajętych pod teren inwestycji, których nie jest właścicielem.

3. Przepisy prawne, normy i przepisy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
[bookmark: _Ref391561734][bookmark: _Ref418655134][bookmark: _Ref468964254][bookmark: _Ref389141101]Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować  aktualne przepisy prawa.
I. [bookmark: __RefHeading__58_125349266][bookmark: _Ref450822235][bookmark: _Ref407029844][bookmark: _Ref391547438]Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami.
II. [bookmark: __RefHeading__60_125349266][bookmark: _Ref407029812][bookmark: _Ref451263385]Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod 
i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.  M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.
III. [bookmark: __RefHeading__62_125349266][bookmark: _Ref420418290]Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, z dnia 21 lutego 2005r.
IV. [bookmark: __RefHeading__64_125349266][bookmark: _Ref451528221][bookmark: _Ref452009040]Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.
V. [bookmark: __RefHeading__66_125349266]Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.
VI. [bookmark: __RefHeading__68_125349266]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.
VII. [bookmark: __RefHeading__70_125349266][bookmark: _Ref57874594]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.
VIII. [bookmark: __RefHeading__72_125349266][bookmark: _Ref420592501][bookmark: _Ref391647158]Ustawa z dnia 18.07.2001r. prawo wodne Dz. U. nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami.
IX. [bookmark: __RefHeading__74_125349266][bookmark: _Ref51373974][bookmark: _Ref406932605]Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. 04.19.177
X. [bookmark: __RefHeading__76_125349266][bookmark: _Ref62522027][bookmark: _Ref51374045]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 30 marca 1999r. Nr 26, poz. 239.
XI. [bookmark: __RefHeading__78_125349266][bookmark: _Ref388971198][bookmark: _Ref420493496][bookmark: _Ref404425641][bookmark: _Ref62531384][bookmark: _Ref388962290]Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z późniejszymi zmianami.
XII. [bookmark: __RefHeading__80_125349266][bookmark: __RefHeading__88_125349266][bookmark: __RefHeading__90_125349266][bookmark: __RefHeading__92_125349266][bookmark: __RefHeading__94_125349266][bookmark: __RefHeading__96_125349266][bookmark: __RefHeading__98_125349266]PN–91/S-10042 jw. – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – projektowanie.
XIII. [bookmark: __RefHeading__100_125349266][bookmark: __RefHeading__102_125349266]PN–03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
XIV. [bookmark: __RefHeading__104_125349266][bookmark: __RefHeading__106_125349266]PN–81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
XV. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),
XVI. [bookmark: __RefHeading__108_125349266]Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji
Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
W rejonie planowanej inwestycji należy zinwentaryzować uzbrojenie terenu oraz wykonać inwentaryzację drzewostanu przydrożnego przeznaczonego do wycinki w związku z realizacją planowanej inwestycji. 
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