**PZD.45.ogólna.2017**

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku o długości 1000 mb w km od 3+500 do km 4+500 w m. Pewel Ślemieńska**

ZESTAWIENIE ROBÓT PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.**  | **Rodzaj robót**  | **Jednostka obmiarowa**  | **Ilo**ść **jednostek obmiarowych**  |
| 1  | Frezowanie gr. 7,0cm  | m2  | 100,0  |
| 2  | Warstwa ścieralna asfalt 0/11mm gr. 4cm, skropienie międzywarstwowe  | m2  | 5497,0  |
| 3  | Warstwa profilująca asfalt 0/16mm gr. 3cm skropienie podstawowe i międzywarstwowe  | m2  | 5497,0  |
| 4  | Wykonania pobocza  | m2  | 800,0  |
| 5  | Wykonanie bariery drogowej  | mb  | 20,0  |
| 6  | Czyszczenie i profilowanie rowu  | mb  | 180,0  |
| 7  | Czyszczenie i remont przepustów pod drogą  | mb  | 100,0   |
| 8  | Czyszczenie i remont przepustów pod zjazdami  | mb  | 170,0   |
| 9  | Przebudowa korpusu drogi w miejscach osunięć od strony potoku (kosze siatkowo kamienne h=2m, geowłóknina, podbudowy z tłucznia 30cm nośność Ep2=140Mpa)  | mb  | 10,0  |