**PZD.45.ogólna.2017**

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku o długości 1000 mb w km od 3+500 do km 4+500 w m. Pewel Ślemieńska**

ZESTAWIENIE ROBÓT PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj robót** | **Jednostka obmiarowa** | **Ilo**ść **jednostek obmiarowych** |
| 1 | Frezowanie gr. 7,0cm | m2 | 100,0 |
| 2 | Warstwa ścieralna asfalt 0/11mm gr. 4cm, skropienie międzywarstwowe | m2 | 5497,0 |
| 3 | Warstwa profilująca asfalt 0/16mm gr. 3cm skropienie podstawowe i międzywarstwowe | m2 | 5497,0 |
| 4 | Wykonania pobocza | m2 | 800,0 |
| 5 | Wykonanie bariery drogowej | mb | 20,0 |
| 6 | Czyszczenie i profilowanie rowu | mb | 180,0 |
| 7 | Czyszczenie i remont przepustów pod drogą | mb | 100,0 |
| 8 | Czyszczenie i remont przepustów pod zjazdami | mb | 170,0 |
| 9 | Przebudowa korpusu drogi w miejscach osunięć od strony potoku (kosze siatkowo kamienne h=2m, geowłóknina, podbudowy z tłucznia 30cm nośność Ep2=140Mpa) | mb | 10,0 |